Przenoszenie danych licznika i modyfikacje (VDO Immo2/3 i Bosch-Motometer Immo3);Strona Programu (link)
Transfer danych podczas wymiany zegarów/ECU;Dane kluczy, dopasowanie do ECU, VIN ID, Immo ID, Login, Przebieg
Transfer wyskalowania prędkościomierza (VDO Immo2/3, Audi);Wybierz tę opcję jeżeli chcesz przenieść wyskalowanie prędkościomierza ze starych do nowych zegarów.
Transfer wyskalowania obrotomierza (VDO Immo2/3, Audi);Wybierz tę opcję jeżeli chcesz przenieść wyskalowanie obrotomierza ze starych do nowych zegarów.
Transfer kodu do radia (VDO Immo2/3);Po transferze radio nie będzie już pytać o CODE (Login). Dotyczy transferu tylko z Immo 2 do Immo 2, vw501 do vw501, vw503 do vw503
Aktywacja ' Zasięgu na baku ' (VDO/Bosch-Motometer Immo3);Na FIS będzie możliwy podgląd pozostałych km do przejechania na baku.
Źródło sygnału dla czujnika temp. zewnętrznej: Analogowo lub CAN (Tylko VDO Immo3);
Aktywacja ikonki tempomatu (Tylko VDO Immo3);Ikonka aktywna tylko podczas jazdy na tempomacie.
Modyfikacja podświetlania (VDO Immo3);Możemy wybrać co ma być podświetlone po przękręceniu zapłonu.
Wyłączone,Tylko wyświetlacze,Tylko skala,Wyświetlacze + skala,Tylko wskazówki,Wyświetlacze + wskazówki,Wskazówki + skala,Wszystko;
Wszystko podświetlone po zapłonie (VDO Immo2/VDO Immo3 Audi przed 2001);Opcja dostępna dla VDO Immo2/Immo3 Audi przed 2001r.
Start;
Pytania, polubienia, wpłaty kierować do:;
Postanowienia licencyjne:;
1. Ten program jest darmowy i na takiej zasadzie rozprowadzany.;2. Program wyłącznie do użytku prywatnego, a nie dla celów komercyjnych.;3. Autor nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane tym programem.;
Wsad nie wspierany przez program;Wsad jest niepoprawny
Nowy wsad utworzony. Zamknąć program ? ;Gotowe
Wpisz VIN pojazdu;Możesz wpisać VIN podczas zmiany zegarów Immo 2 na Immo 3.;Nie sprawdza poprawności wpisania.;Dalej>;Wprowadzono niepoprawną liczbę znaków!; Błąd
Benzyna (VDO Immo3 only);Wyłącz kontrolkę świec żarowych. Użyj tej opcji gdy robisz swap zegarów z diesla na benzynę;Diesel (VDO Immo3 only);Włącz kontrolkę świec żarowych. Uzyj tej opcji kiedy robisz swap z benzyny na diesla.
Kalibracja prędkościomierza.;Wpisz wartość z prędkościomierza, zmierzoną przy prędkości 100 km / h na GPS. W rezultacie wartość prędkościomierza jest równa prędkości zmierzonej przez GPS.;km/h (VDO Immo3);Twoja prędkość przy 100km/h na GPS:
Korekta wskazań zbiornika paliwa.;Dotyczy tylko posiadaczy MultiMFA / ColorMFA! Nie zmienia wskaźnika paliwa;litrów (Tylko VDO Immo3);Rzeczywista pojemność zbiornika paliwa:
Plik Źródłowy;
Błąd transferu do wybranego wsadu;Błąd;Błąd transferu do wybranego wsadu;Błąd;Błąd transferu do wybranego wsadu;Błąd;Błąd transferu do wybranego wsadu;Błąd;Błąd transferu do wybranego wsadu;Błąd
Sprawdź aktualizację;Posiadasz najnowszą wersję.>Dostępna jest nowsza wersja>Data>Aktualizować?>Sprawdzenie nieudane. Spróbuj ponownie.
Twój eeprom nie obsłguje testu wskazówek;Twój eeprom nie obsłguje testu wskazówek;Test wskazówek wyłączony,Test wskazówek (obr. i pręd.),Test ikon LED i wskazówek (obr i pręd.),Test wskazówek VWK503MH ROM ID - 00AB,Test ikon LED i wszystkich wskazówek,Test wszystkich wskazówek + styl DSG;Test wskazówek po przekręceniu kluczyka;źródło:;thx to Bodie
Zwiększ jasność wyświetlacza MFA:;Może pomóc w przypadku niskiej jasności wyświetlacza MFA przy wysokiej temperaturze otoczenia (po zastosowaniu wyłączyć zegary na 1min);thx to elpaso544
Proszę czekać, trwa aktualizacja;Aktualizacja powiodła się.;Aktualizacja trwa zbyt długo, zamknij aplikację i ręcznie zaktualizuj program.;Zamknij aplikację i otwórz stronę pobierania
Podziękowania za wsparcie dla:;
Wyłącz czujnik poziomu i temperatury oleju G266 (VDO Immo2/3);Wyłącza czujnik G266. Aby włączyc zakoduj odpowiednio zegary xxx1x lub xxx2x.
Wpisz swoje imię :);Dnepropetrovski Octavia Tour Club
Aktywacja powitania (Tylko pełny FIS - VDO Immo3);Nie działa kiedy jest wyświetlany błąd lub mamy aktywne ostrzeganie o niezapiętych pasach.
Szczegóły;Szczegóły dotyczące ikonki tempomatu
Transferuj ostatnią liczbę kodowania (k-value) (Tylko VDO Immo3);K-Value - Licznik impulsów na km
Licznik kilometrów nad przebiegiem (Tylko VDO Immo3); Typ wyświetlania przebiegu jak w VW503
Nie wprowadzaj modyfikacji do nowego licznika;Użyj tej opcji kiedy nie zamierzasz wprowadzać modyfikacji we wsadzie.
Ostrzeżenie o otwartych tylnych drzwiach (Tylko VDO Immo3);Aktywuje ostrzeżenie o otwartych tylnych drzwiach.
Głośność dźwięku ostrzeżenia (VDO Immo2/3):;Ton dźwięku ostrzeżenia (Tylko VDO Immo3):;Styl gongu (Tylko VDO Immo3):;100%,90%,80%,70%,60%,50%,40%,30%,20%,10%,Wył;Domyślny,Opcja 1,Opcja 2,Opcja 3;Krótki,Długi
Transferuj skalę temperatury silnika (Tylko VDO Immo3);Transfer wyskalowania temperatury płunu chłodzącego;Transfer wyskalowania wskaźnika paliwa (Tylko VDO Immo3);
Wybierz plik do wprowadzenia modyfikacji / transferu danych;Wybierz docelowy wsad (eeprom);Plik źródłowy przy starcie ?
Gong przy otwarciu drzwi kierowcy i włączonym zapłonie (VDO Immo2/3); Zostanie zmienione kodowanie kraju na Arabia Saudyjska
Sygnały po CAN (Tylko VDO Immo3 ): Domyślnie,Prędkość po CAN z ABS-u (Tempomat może nie działać),Temperatura płynu chłodzącego po CAN z ECU,Prędkość i Temperatura po CAN;
Wyłącz komunikat "Immobil activated" (VDO Immo2/3);Wyłącza komunikat "Immobil activated" i dźwięk ostrzeżenia. Przydatne przy funkcji Immo OFF w ECU.
Ustaw licznik jako "Nowy" (Tylko VDO Immo3 Audi); Ustaw zegary jako "New or replacement cluster"
Pokaż średnie zużycie paliwa od 15,5 l / 100 km (VDO Immo3);Po odpaleniu pokazuje średnie zużycie od 15,5L/100km , a nie 99,9L/100km;Szczegóły
Jasność zegarek/licznik kilometrów (VDO Immo3):;Jasność skali (VDO Immo3):;Jasność wskazówek (VDO Immo3):;
Inteligentne ostrzeżenie zapięcia pasów (Immo3 VWK503):;Ostrzeżenie standardowe>Ostrzeżenie typu "US" (musi być kodowanie na +10xxx)>Ostrzeżenie typu Euro-NCAP (działa z kodowaniem kraju na: 0,1,4);Szczegóły
Wyłącz ostrzeżenie o oszronieniu jezdni  (dla ColorMFA VDO Immo3);
Immo Off (eeprom me7.5);Immobilaizer off w eeprom ecu (Me7.5)
Licznikowe 90°C w zakresie:;Ustaw w jakim zakresie temperatur na liczniku ma pokazywać 90°C;do;°C
Kierownica multifunkcyjna po CAN (VDO Immo3);