Kapcsolatok és adatátviteli módok (vdo immo2/3, Bosch immo3) (MFD/MFA/FIS);Leírás weboldala
Illesztési adatok átvitele/ECU;Műszerfal csere során a kulcsadatok, a motor ECU-hoz való illesztése, a VIN-azonosító, az IMMO-azonosító, a bejelentkezés és a kilométerállás másolása
Sebességmérő adatátvitele (vdo immo2/3, Audi);Műszerfal csere során a kalibált sebességmérő másolása
Kilométer számláló adatátvitele (vdo immo2/3, Audi);Műszerfal csere során a kilométer számláló másolása
Rádió kódjának átvitele (vdo immo2/3);A rádiókapcsolódási kódot a műszeregység eeprom tárolja, műszerfal csere során ezt átmásolja. Csak immo2-ből immo2-be, vwk501-ből vwk501-be, vwk503-ból vwk503-ba működik
Maximális megtehető távolság kijelzése (vdo/Bosch immo3);A kijelzőn opcióként szerepel, hogy mennyi távolság tehető meg a pillanatnyi üzemanyag mennyiséggel
Külső hőmérő jel: Analóg jel vagy CAN (vdo immo3);
Tempomat visszajelző ikon (vdo immo3); A visszajelzés csak a sebesség tartásakor aktív
Gyújtás alatti fények (vdo immo3):;Gyújtás alatt ezek világítanak a műszerfalon
Semmi sem világít,LCD kijelzők,Számlapok,LCD kijelzők és számlapok,Mutatók,LCD kijelzők és mutatók,Számlapok és mutatók,Minden világít;
Gyújtás alatt minden világít (vdo immo2/immo3 audi <2001);Gyújtás alatt az LCD kijelzők, számlapok és mutatók világítanak vdo immo2/immo3 audi <2001
Mentés másként;
Amennyiben szeretné, megajándékozhatja őket:;
Licencszerződés:;
1. Ez a program ingyenes és terjeszthető.;2. A program kizárólag magáncélú használatra használható, kereskedelmi célra nem.;3. A szerző nem válaszol semmilyen információra, nem vállal semmi felelősséget ami a program használatával kapcsolatos.
Az eeprom nem támogatott;Az eeprom hibás
A módosított eeprom tartalom létrehozva az alábbi néven. Bezárja a programot?;Kész
Adja meg az autó VIN azonosítóját;VIN azonosító immo2-ből immó3-ba;VIN azonosító NINCS ellenőrizve;Következő>;Helytelen mennyiségű karaktert adott meg!;Hiba
Benzines (vdo immo3);Izzítás visszajelző tiltva. Használja ezt az opciót dízelről benzinesre állításnál;Dízel (vdo immo3);Izzítás visszajelző engedélyezve. Használja ezt az opciót benzinesről dízelre állításnál
Sebességmérő valós(abb) értékre korrigálása (vdo immo3);Írja be azt az értéket, amit GPS-szel mérve 100km/h sebességnél leolvas a műszerfalról;km/h;GPS-szel mérve 100km/h sebességnél:
Üzemanyag tartály korrekciója (MFA/FIS) (vdo immo3);Nem változtatja meg az üzemanyag mérőt;l;Az üzemanyag tartály tényleges térfogata:
Tartalom megnyitása;
Ńem tud adatot átvinni a kijelölt tartalomba;Hiba;Ńem tud adatot átvinni a kijelölt tartalomba;Hiba;Ńem tud adatot átvinni a kijelölt tartalomba;Hiba;Ńem tud adatot átvinni a kijelölt tartalomba;Hiba;Ńem tud adatot átvinni a kijelölt tartalomba;Hiba
Frissítés ellenőrzése;A legfrissebb verziót használod>Új verzió elérhető>Dátum>Frissít?>Frissítés ellenőrzése sikertelen, próbáld újra később, vagy manuálisan
A mutatósöprés nem támogatott ezen a vezérlőn;A mutatósöprés nem támogatott ezen a vezérlőn;Nincs mutatósöprés (vdo immo3),Mutatósöprés (vdo immo3),Mutatósöprés és LED visszajelzők (vdo immo3),Mutatósöprés (vwk503 ROM ID - 00AB),Összes mutató és LED visszajelzők (vdo immo3),Mutatósöprés és DSG kijelző (vdo immo3);Gyújtást kapcsolva a műszerek maximumig kitérnek majd alaphelyzetbe állnak;leírás:;Bodie & Hayperek
MFA/FIS kijelző fényerő növelése:;Segítséget nyújt az alacsony MFA/FIS kijelző fényerejében, magas környezeti hőmérséklet mellett (aktiválás után kapcsolja ki 1 percre);elpaso544
Várj, a program frissít;A program sikeresen frissült;A frissítés nem sikerült, zárd be az alkalmazást és manuálisan frissítsd a programot;Zárd be az alkalmazást és nyisd meg a letöltési oldalt
Köszönet a támogatásért:;
Letiltja az olajszint- és hőmérséklet szenzort G266 (vdo immo2/3);To enable coding with oil level / temperature xxx1x and xxx2x
Adományozás;Dnepropetrovski Octavia Tour Club
"Welcome" üzenet gyújtást kapcsolva (FIS) (vdo immo3);Teljes méretű kijelzőnél aktiválható a "Welcome" felirat. Hiba és övfigyelmeztetés kijlzése alatt nem aktív
leírás;Tempomat visszajelző leírás weboldala
Sebességjel átvitele (K érték) (vdo immo3);A kódolás utolsó karaktere a sebességjel, K érték. Műszerfal csere során ezt átmásolja
Kilométer számláló javítása (vdo immo3) (vwk503);Hibás esetben mást ír ki a számláló helyett, ilyenkor ez az opció segíthet
Átmentés a régi tartalomról, nem alkalmaz módosításokat a lenti opciók közül;Ha ez az opció aktív, csak a régi műszeregység adatai másolhatóak át
Hátsó ajtó figyelmeztetés (vdo immo3);
Figyelmeztető hang hangereje (vdo immo2/3):;Figyelmeztető hang frekvenciája (vdo immo3):;Figyelmeztető gong stilusa (vdo immo3):;100%,90%,80%,70%,60%,50%,40%,30%,20%,10%,Kikapcsolva;Alapértelmezett,1-es opció,2-es opció,3-as opció;Rövid,Hosszú
Hűtőfolyadék hőmérséklet mérő adatátvitele (vdo immo3);Műszerfal csere során a kalibált hűtőfolyadék hőmérséklet mérő másolása;Üzemanyagszint mérő adatátvitele (vdo immo3);Műszerfal csere során a kalibált üzemanyagszint mérő másolása
Válassza ki a módosítandó eeprom tartalmat;Válassza ki a lemásolandó eeprom tartalmat;Indításkor tartalom megnyitása
Figyelmeztető gong nyitott söfőr ajtónál (vdo immo2/3);Gyújtás esetén nyitott sofőr ajtónál figyelmeztető gong jelzést ad. Akkor aktív, ha a kódolás Szaudarábia és a műszerfal km módban van
Can-bus funkciók (vdo immo3): Alapértelmezett,ABS sebességforrás (tempomat nem működik),Hűtőfolyadék hőmérséklet CAN (W8);
Letiltja az "immobil activated" üzenetet (vdo immo2/3);Letiltja az "immobil activated" üzenetet és figyelmeztető hangjelzést, az Indításgátlót nem kapcsolja ki
Műszeregység adatátvitele (Audi immo3);Műszeregység csere során a tartalom átmásolása
Induló üzemanyag átlag fogyasztás 15,5L/100km (vdo immo3);Autó indításakor az üzemanyag átlag fogyasztása 99,9L/100km-ről indul, ez módosítható 15,5L/100km-re;leírás
LCD kijelzők fényereje (vdo immo3):;Számlapok fényereje (vdo immo3):;Mutatók fényereje (vdo immo3):;A fényerőszabályzó maximum állásában aktív, a többi tartományban a fényerőszabályzó a megszokott módon használható
Intelligens biztonsági öv figyelmeztetés (vdo immo3) (vwk503):;Alapértelmezett biztonsági öv figyelmeztetés>"US" stílusú biztonsági öv figyelmeztetés (kódolás értéke +10xxx)>Euro-NCAP stílus (az ország kódolása 0,1,4 valamelyike kell legyen);leírás
Letiltja a jeges út figyelmeztetést (MFA/FIS) (vdo immo3);
Indításgátló kikapcsolása (Bosch me7.5);Indításgátló kikapcsolása
Hűtőfolyadék hőmérő 90°C-ot mutat:;A hűtőfolyadék hőmérséklet muatatója 90°C-ot mutat a két tartomány között. Ha mindkét érték 90, akkor a skála teljesen lineáris. Minél kisebb a két érték különbsége, annál lineárisabb a skála.;-tól;-ig (vdo immo2/3)
Multikormány vezérlő Can-bus-szal (vdo immo3);Multikormány vezérlő Can-bus-szal